OSI mdoel ve vrstvách

* Je tvořen ISO organizací
* Propojení otevřených systémů
* OSI model zajišťuje
  + Spolehlivý přenos dat na rozdíl od TCP)

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

TCP/IP vrstvový model

* Narozdíl od modelu OSI, model TCP/IP je tvořen čtyřmi vrstvami